**6. ХРАНЕНИЕ**

6.1. Хранение светильников осуществляют в упаковке, в крытых, отапливаемых и вентилируемых складских помещениях категории 1 (Л) по ГОСТ 23216, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, кислотных, щелочных и других примесей, материалов, являющихся источниками агрессивных паров, а также других агрессивных сред.

6.2. Высота штабелирования не должна превышать 1,7 м.

6.3.Светильники в упакованном виде должны транспортироваться либо в паллетном борту, либо закрытым видом транспорта.

**7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

7.1. По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

**8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Маркировка светильника | Г3 | Г5 | Г7 |
| Со дня продажи/но не более с даты изготовления | 36/48 месяцев | 60/72 месяцев | 84/96 месяцев |

8.2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня изготовления светильника, который указывается в настоящем паспорте.

8.3. Срок службы светильника в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет не менее 10 лет.

8.4. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

8.5. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность; фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа; документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, товарный чек т.п.). и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или официальному представителю.

8.6. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации Продукции. Гарантийные обязательства не выполняются при:

- наличие механических, термических повреждений светильника или его части;

- наличие следов самостоятельного вскрытия светильника и/или нарушение защитной маркировки;

- поломках, вызванных неправильным подключением светильника, перенапряжением в электросети.

8.7. По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Роторная, зд. 1Е, помещ.9, ООО «Рэйлюкс», тел.: 8 (843) 253-31-23, e-mail: [service@raylux.ru](mailto:service@raylux.ru) или к организации, у которой приобретен светильник.

**9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Светильник изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_


Штамп магазина

**СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ**

**i-lux 150 BL**

**ПАСПОРТ**

**ТУ 3461-004-46125362-2015**



1. **НАЗНАЧЕНИЕ**
   1. Светильник стационарный на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для производственных, складских, бытовых, торговых, административных и других общественных помещений.
2. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
   1. Светильник соответствует ТУ 3461-004-46125362-2015, требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
   2. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока 100-305В, 47-63 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
   3. Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015(IЕС 60529:2013).
   4. Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016).
   5. Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов окружающей среды по ГОСТ 17516.1-90.
   6. Климатическое исполнение светильников УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
   7. Расшифровка маркировки светильника:

i-lux 150 BL 23670-507-S - Д - \* Дополнительные опции

кривая силы света (ГОСТ Р 54350-2015); тип крепления;

x10 - минимальный индекс цветопередачи;

х100 – номинальная цветовая температура, К;

номинальный световой поток светильника, лм;

модификация светильника:

потребляемая мощность, Вт;

серия светильника;

* Г5- гарантия 5 лет;
* ГР68- гермоклеммник IP67;
* БАП- блок аварийного питания;
* DIM (0-10V, 1-10V, Nema)- светильник оснащен функцией диммирования;
* FULL RAL – цветовой стандарт по палитре RAL;
* DÉCOR – декоративный профиль;
* IP – степень защиты;
* Опал – матовый рассеиватель.
* КСС- каленое селикатное стекло
  1. Допустимый разброс номинальных параметров светильника ±8%.
  2. Таблица габаритных размеров и массы светильников:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КСС | Оптика | | Диаграмма - Д | |
| Габариты  Тип крепления | ДхШхВ, мм | Масса, кг  не более | ДхШхВ, мм | Масса, кг  не более |
| Подвесное (S) | 748х138х103 | 4,2 | 748х138х103 | 4,2 |
| Накладное (W) | 800х138х98 | 4,2 | 800х138х98 | 4,2 |
| Поворотное (P1) | 755х138х213 | 4,4 | 755х138х213 | 4,4 |
| Поворотное (P2) | 750х138х226 | 5 | 750х138х226 | 5 |
| Консольное (K) | 750х138х94 | 4,2 | 750х138х94 | 4,2 |

1. **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входит: 1) светильник - 1 шт.; 2) упаковка - 1 шт.; 3) паспорт - 1 шт.

**4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

4.1. Монтаж/демонтаж, устранение неисправностей, чистку, техническое обслуживание светильника следует производить только при отключенном напряжении и не ранее, чем через 1 мин после отключения напряжения.

4.2. Светильник выполнен по I классу защиты от поражения электрическим током и должен быть надёжно заземлён.

**5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКИ**

5.1. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. Светильник после длительного транспортирования и/или хранения при низких температурах перед установкой необходимо выдержать в отапливаемом помещении при температуре +15…20°С не менее 24 часов.

5.3. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.

5.4. Светильник предназначенный для установки на трубу (консольное крепление) крепится с помощью болтов М8х50 с моментом усилия не более 8 Nm.

5.5. Светильник присоединяется к электросети при помощи провода сечением не менее 3x1.5 мм2. Светильник дополненный комплектом БАП при помощи провода сечением не менее 4x1.5 мм2

5.6. Для подключения светильника к сети питания необходимо:

-Зачистить внешнюю изоляцию провода (25±2мм) и изоляцию жил сети (5±1мм).

-Подключить провод обесточенной сети круглого сечения к герметичному разъему

светильника с соблюдением маркировки проводов: L; линия; N нейтраль; РЕ заземление;

La – постоянная аварийная линия (при наличии БАП).

-При наличии функции 2-ух режимного диммирования, переключение светильника на N% мощности осуществляется установкой перемычки между контактами L и N в клеммнике провода управления.

5.7. ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-включение светильника в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта;

-производить подключение, отключение, ремонт светильника при необесточенной сети

-самостоятельно производить ремонт или модификацию светильника;

-использовать светильник без подключения заземления;

-эксплуатировать светильники с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений;

-использовать светильник с регулирующими устройствами без согласования с производителем;

-устанавливать светильник в непосредственной близости от приборов и конструкций, которые влияют на температурный режим светильника;

-располагать в непосредственной близости от светильника материалы и вещества, которые могут потерять свои свойства или воспламениться от воздействия светового и теплового излучения светильника;

-использовать провод плоского сечения.

5.8. Загрязнённое стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.