6. ХРАНЕНИЕ
6.1. Хранение светильников осуществляют в упаковке, в крытых, отапливаемых и вентилируемых складских помещениях категории 1 (Л) по ГОСТ 23216, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, кислотных, щелочных и других примесей, материалов, являющихся источниками агрессивных паров, а также других агрессивных сред.
6.2. Высота штабелирования не должна превышать 1,7 м.
6.3.Светильники в упакованном виде должны транспортироваться либо в паллетном борту, либо закрытым видом транспорта.
7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
7.1. По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 
	Маркировка светильника
	Г3
	Г5
	Г7

	Со дня продажи/но не более с даты изготовления
	36/48 месяцев
	60/72 месяцев
	84/96 месяцев


8.2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня изготовления светильника, который указывается в настоящем паспорте.
8.3. Срок службы светильника в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет не менее 10 лет.
[bookmark: _GoBack]8.4. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.
8.5. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность; фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа; документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, товарный чек т.п.). и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или официальному представителю.
8.6. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации Продукции. Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - наличие механических, термических повреждений светильника или его части;
- наличие следов самостоятельного вскрытия светильника и/или нарушение защитной маркировки;
- поломках, вызванных неправильным подключением светильника, перенапряжением в электросети.
8.7. По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Роторная, зд. 1Е, помещ.9, ООО «Рэйлюкс»,  тел.: 8 (843) 253-31-23, e-mail: service@raylux.ru или к организации, у которой приобретен светильник.
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Светильник  изготовлен  и принят в соответствии с требованиями ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска___________

Штамп ОТК

Дата продажи____________

Штамп магазина
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1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Светильник стационарный на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для использования в профессиональных тепличных хозяйствах и предприятиях агропромышленного корпуса.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Светильник соответствует ТУ 3461-004-46125362-2015, требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
2.2. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока 176-264В, 47-63 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. 
2.3. Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015(IЕС 60529:2013).
2.4. Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016).
	IP40,54
	IP65

	УХЛ4
	У3


2.5. Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов окружающей среды ГОСТ 17516.1-90.
2.6. Климатическое исполнение светильников по ГОСТ 15150-69.
2.7.    Расшифровка маркировки светильника:
    F-lux 165 H29 13020-GR-S- Д - _*_Дополнительные опции_ 

   кривая силы света (ГОСТ 34819-2021);            тип крепления;
                                                                    SD (Seeding - рассада и всходы)
   GR (Growing - набор зеленой массы),
   FL (Flowering - цветение/плодоношение). ;
                                                     номинальный световой поток светильника, лм;
                                           модификация светильника; 
                               потребляемая мощность, Вт;
                    серия светильника;
· Г3- гарантия 3 года;
· RAL – цветовой стандарт по палитре RAL;
· КПТ – кабель питания с торца;
· КВД – клапан выравнивания давления;
· БК – без крышки;
· IP – степень защиты;
· Опал – матовый рассеиватель.
2.8. Допустимый разброс номинальных параметров светильника ±8%.
2.9. Таблица габаритных размеров и массы светильников:   
	                                Габариты

Тип крепления
	ДхШхВ, мм
	Масса, кг
не более

	Подвесное (S/Ss)
	2894х50х70
	3,5

	Накладное (W2)
	2946х50х82
	3,5

	Накладное (W4)
	2946х50х87
	3,5

	Поворотное (P)
	2902х70х58
	3,5









3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входит: 1) светильник - 1 шт.; 2) упаковка - 1 шт.; 3) паспорт - 1 шт.
4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Монтаж/демонтаж, устранение неисправностей, чистку, техническое обслуживание светильника следует производить только при отключенном напряжении и не ранее, чем через 1 мин после отключения напряжения.
4.2. Светильник выполнен по I классу защиты от поражения электрическим током и должен быть надёжно заземлён.
5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКИ
5.1. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
5.2. Светильник после длительного транспортирования и/или хранения при низких температурах перед установкой необходимо выдержать в отапливаемом помещении при температуре +15…20°С не менее 24 часов.
5.3. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.
5.4. Светильник присоединяется к электросети при помощи  провода с сечением не менее 3x1.5 мм2, диаметр внешней изоляции кабеля подключаемый к герметичному клеммнику 7-10 мм.
5.5. Для подключения светильника к сети питания необходимо:
      -зачистить внешнюю изоляцию провода (25±2мм) и изоляцию жил сети (5±1мм).
         -подключить кабель питания к герметичному разъему светильника с соблюдением 
          маркировки проводов: L    линия;    N нейтраль; РЕ заземление; La  постоянная аварийная 
          линия. 
5.6. ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
       -включение светильника в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта
      -производить подключение, отключение, ремонт светильника при необесточенной сети
-самостоятельно производить ремонт или модификацию светильника;
-использовать светильник без подключения заземления; 
-эксплуатировать светильники с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений;
-использовать светильник с регулирующими устройствами без согласования с производителем;
-устанавливать светильник в непосредственной близости от приборов и конструкций, которые влияют на температурный режим светильника;
-располагать в непосредственной близости от светильника материалы и вещества, которые могут потерять свои свойства или воспламениться от воздействия светового и теплового излучения светильника;
      -использовать провод плоского сечения;
5.7. Загрязнённое стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе. 
image1.png





6. Х


Р


А


Н


Е


НИ


Е


 


6


.1


. 


Хранение 


светильников


 


осуществляют в упаковке, в крытых, отапливаемых и 


вентилируемых складских помещениях категории 1 (Л) по ГОСТ 23216, в условиях, 


исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, кислотных, 


щелочных и других примесей,


 


материалов, являющи


хся источни


ками агрессивных паров, 


а также других агрессивных сред.


 


6


.2


.


 


В


ы


со


т


а


 


шта


б


е


л


и


ро


ва


н


ия


 


н


е


 


д


о


лжн


а


 


п


р


евышать


 


1


,7


 


м.


 


6.3.


Светильники в упакованном виде должны транспортироваться либо 


в паллетном борту, либо закрытым видом транспорта


.


 


7


. СВЕДЕНИЯ ОБ 


УТИЛИЗАЦИИ


 


7


.1


.


 


По ис


течении срока службы светильник


 


разобрать на детали, рассортировать по видам 


материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке 


вторсырья.


 


8


. ГАРА


Н


Т


ИЙНЫ


Е


 


О


Б


Я


З


А


ТЕ


Л


ЬСТ


В


А


 


8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 


 


Маркировка светильника


 


Г3


 


Г5


 


Г7


 


Со дня продажи/но не более с даты 


изготовления


 


36/48 месяцев


 


60/72 месяцев


 


84/96 месяцев


 


8


.2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется 


со дня 


изготовления светильника


, который указывается в настоящем паспорте.


 


8.3. Срок службы светильника в нормальных климатических условиях при соблюдении правил 


монтажа


 


и эксплуатации составляет не менее 10 лет.


 


8


.


4


. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями 


–


 


посредниками, 


предприятие 


–


 


изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за 


сохранность и качество продукции.


 


8


.


5


. Д


ля ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт 


рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность


;


 


фотографии 


светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа


; д


окумент, подтверждающий 


покупку издел


ия (накладная, товарный чек т.п.).


 


и предъявить само изделие с паспортом 


предприятию 


–


 


изготовителю или официальному представителю.


 


8


.


6


. 


Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил 


установки и эксплуатации Продукции. Гарантий


ные обязательства не выполняются при:


 


 


-


 


наличие механических, термических повреждений 


светильника


 


или его части;


 


-


 


наличие следов самостоятельного вскрытия 


светильника


 


и/или нарушение защитной 


маркировки;


 


-


 


поломках, вызванных неправильным подключением св


етильника, перенапряжением в 


электросети


.


 


8.7. 


По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий 


обращаться по адресу:


 


420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Роторная, зд. 1Е, 


помещ.9


, ООО «Рэйлюкс», 


 


тел.: 8 (843) 253


-


31


-


23


, 


e


-


mail


: 


service


@


raylux


.


ru


 


или к 


организации, у которой при


о


бре


тен


 


светильник.


 


9.


 


С


В


И


Д


ЕТЕ


Л


Ь


С


Т


В


О


 


О


 


П


Р


И


Е


М


КЕ


 


С


ве


ти


л


ь


н


и


к


 


 


и


зг


о


т


о


в


л


е


н


 


 


и


 


п


р


и


н


ят


 


в


 


с


о


о


т


ве


т


с


т


в


и


и


 


с 


т


р


еб


о


ва


н


и


я


м


и


 


ТУ


 


и 


п


р


и


зн


а


н


 


г


о


д


н


ым


 


д


л


я


 


э


к


с


п


лу


ата


ц


и


и


.


 


 


Дата 


выпуска__


________


_


 


 


Штамп ОТК


 


 


Дата продажи____________


 


 


Штамп магазина


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


С


ВЕТИЛЬНИК


 


С


ЕРИИ


 


F


-


lux


 


LINE


 


П


АС


ПО


Р


Т


 


 


ТУ 3461


-


00


4


-


46125362


-


2015


 


 


               


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




6. Х Р А Н Е НИ Е   6 .1 .  Хранение  светильников   осуществляют в упаковке, в крытых, отапливаемых и  вентилируемых складских помещениях категории 1 (Л) по ГОСТ 23216, в условиях,  исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, кислотных,  щелочных и других примесей,   материалов, являющи хся источни ками агрессивных паров,  а также других агрессивных сред.   6 .2 .   В ы со т а   шта б е л и ро ва н ия   н е   д о лжн а   п р евышать   1 ,7   м.   6.3. Светильники в упакованном виде должны транспортироваться либо  в паллетном борту, либо закрытым видом транспорта .   7 . СВЕДЕНИЯ ОБ  УТИЛИЗАЦИИ   7 .1 .   По ис течении срока службы светильник   разобрать на детали, рассортировать по видам  материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке  вторсырья.   8 . ГАРА Н Т ИЙНЫ Е   О Б Я З А ТЕ Л ЬСТ В А   8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет   

Маркировка светильника  Г3  Г5  Г7  

Со дня продажи/но не более с даты  изготовления  36/48 месяцев  60/72 месяцев  84/96 месяцев  

8 .2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется  со дня  изготовления светильника , который указывается в настоящем паспорте.   8.3. Срок службы светильника в нормальных климатических условиях при соблюдении правил  монтажа   и эксплуатации составляет не менее 10 лет.   8 . 4 . При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями  –   посредниками,  предприятие  –   изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за  сохранность и качество продукции.   8 . 5 . Д ля ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт  рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность ;   фотографии  светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа ; д окумент, подтверждающий  покупку издел ия (накладная, товарный чек т.п.).   и предъявить само изделие с паспортом  предприятию  –   изготовителю или официальному представителю.   8 . 6 .  Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил  установки и эксплуатации Продукции. Гарантий ные обязательства не выполняются при:     -   наличие механических, термических повреждений  светильника   или его части;   -   наличие следов самостоятельного вскрытия  светильника   и/или нарушение защитной  маркировки;   -   поломках, вызванных неправильным подключением св етильника, перенапряжением в  электросети .   8.7.  По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий  обращаться по адресу:   420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Роторная, зд. 1Е,  помещ.9 , ООО «Рэйлюкс»,    тел.: 8 (843) 253 - 31 - 23 ,  e - mail :  service @ raylux . ru   или к  организации, у которой при о бре тен   светильник.   9.   С В И Д ЕТЕ Л Ь С Т В О   О   П Р И Е М КЕ   С ве ти л ь н и к     и зг о т о в л е н     и   п р и н ят   в   с о о т ве т с т в и и   с  т р еб о ва н и я м и   ТУ   и  п р и зн а н   г о д н ым   д л я   э к с п лу ата ц и и .     Дата  выпуска__ ________ _     Штамп ОТК     Дата продажи____________     Штамп магазина                             С ВЕТИЛЬНИК   С ЕРИИ   F - lux   LINE   П АС ПО Р Т     ТУ 3461 - 00 4 - 46125362 - 2015                                                    

